대구보건대학교병원 공고 제2025-07호

대구보건대학교병원

초음파 시스템 장비 규격 설명서

2025년  07월  07일

Item No.	1	수량	1
		단위	대
품명	영문	Ultrasonic imaging systems
	국문	초음파 시스템 장비
구성 (동등이상)	1. 메인 유닛: 1EA 2. 디렉션 e-플로우: 1EA 3. 어쿠스틱 노이즈 제거 기능: 1EA 4. 니어필드 노이즈 제거 기능: 1EA 5. 듀얼 게이트 도플러: 1EA - 두 군데의 다른 샘플 포인트의 도플러 스펙트럼을 동시에 측정하고 표시 하는 기능 6. 자동 최적화: 1EA 7. e-플로우: 1EA 8. 쉐어 웨이브 엘라스토그라피 : 1EA 9. DICOM 소프트웨어: 1EA 10. 탐촉자 - 전자식 컨벡스 탐촉자(복부용, 5~1MHz) : 1EA - 전자식 리니어 탐촉자(13~5Mhz) : 1EA - 전자식 리니어 탐촉자(18~5Mhz) : 1EA - 전자식 리니어 탐촉자(12~2Mhz) : 1EA 11. 사용자 매뉴얼: 1EA
사양 (동등이상)	1. 일반적인 기능 - 21.5인치 LCD 또는 OLED 디스플레이 이상, 해상도: WXGA (1920 x 1080) - 10.4인치 컬러 TFT LCD 터치 패널 - 활성 프로브 포트(전자 스캐닝 프로브의 경우): 6 (활성 4, 파킹 2) - HDD 1TB - 크기: 55cm (W) × 90cm (D) × 122~169.5cm (H) - 무게: 136kg (본체만 해당) - 전원 요구 사항: 200~240V ±10%, 60Hz, 최대 900~1300VA 2. 빔포머 <송신> - CPWG(컴파운드 펄스 웨이브 제너레이터) - 프로그래밍 가능한 파형 전송 <수신> - 멀티 프로세싱 고속 디지털 빔 형성기

사양 (동등이상)	3. 구동 모드 - B-모드 - 바이플레인 모드 - M-모드 - 컬러 플로우 모드 - 파워 도플러 모드(디렉션 파워 도플러) - e-플로우 모드(디렉션 e-플로우) 4. 스캔 방법 - 일렉트로닉 컨벡스 - 일렉트로닉 리니어 - 일렉트로닉 엔도렉탈 - 일렉트로닉 듀얼 엔도렉탈 5. 시스템 다이내믹 레인지 - 314dB 6. 시스템 프로세싱 채널 - 4,608,000 채널 7. 프레임 레이트 - 최대 882 프레임/초 8. 어쿠스틱 노이즈 제거 기능 9. 니어필드 노이즈 제거 기능 10. 듀얼 게이트 도플러 기능 - 두 군데의 다른 샘플 포인트의 도플러 스펙트럼을 동시에 측정하고 표시 하는 기능 11. 디렉션 e-플로우+ 12. 자동 옵티마이즈 기능 13. 자동 IMT 측정 14. 파노라믹 뷰 15. 실시간 티슈 엘라스토그래피 16. DICOM 3.0 연결